**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

Ciągnik rolniczy

1. Silnik 4 cylindrowy poj. od 4300cm3 do 4500cm3. Moc min.70 KM (wolnossący).
2. Przekładnia minimum17+17 z biegami pełzającymi. Minimalna prędkość jazdy ciągnika do 0,5 km/h
3. Zsynchronizowany rewers mechaniczny skrzyni biegów.
4. Szerokość ciągnika maksymalnie 155 cm.
5. Zbiornik paliwa powyżej 40 litrów.
6. Wydech poziomy.
7. Klimatyzacja kabiny. Filtry papierowy i węglowy. Szyba tylna z lukiem na kable do agregatowanych maszyn.
8. Trzypunktowy zaczep kat.2 z szybkosprzęgami z mechanicznym cięgnem centralnym.
9. **Wałek WOM minimum dwie prędkości – TYLNY.**
10. **Przednie błotniki - skrętne.**
11. **Regulowana kolumna kierownicy.**
12. **TUZ przedni. WOM przedni 540 obrotów/minutę.**
13. **Wydajność pompy hydraulicznej min.60 l/min. Podwójna pompa hydrauliczna z niezależnym obwodem. Minimum 3 pary wyjść hydraulicznych z tyłu i 2 z przodu ciągnika.**
14. **Pneumatyczne siedzisko operatora z pasami bezpieczeństwa.**
15. **Lusterka zewnętrzne.**
16. **Obciążniki przednie minimum 200 kg z zaczepem.**
17. **Zaczep transportowy dolny i górny.**
18. **Napę**d 4x4. Elektro-hydrauliczne załączanie 4WD.
19. Koła przód minimum R18 i tył minimum R28.
20. Wspomaganie kierownicy.
21. Instruktaż obsługi dla operatora na miejscu po dostarczeniu przedmiotu zamówienia
22. Światło ostrzegawcze „kogut”.
23. Radio wraz z instalacją.
24. Produkt musi spełniać polskie warunki w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części.
25. Gwarancja: min 12 miesięcy.
26. Ciągnik fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2017 r.