Specyfikacja - agregat (brona) talerzowy - zawieszany.

1. Szerokość robocza – 3 m.
2. Zabezpieczenie przeciążeniowe - amortyzatory gumowe.
3. Dwa rzędy talerzy uzębionych (montowanych indywidualnie) – średnica talerzy - 560 mm.
4. Liczba talerzy – 24 szt.
5. Piasty bezobsługowe z uszczelniaczem.
6. Ekrany boczne z możliwością regulacji.
7. Wał tylni teownikowy (użebrowanie spiralne), średnica 600 mm .
8. Zestaw tablic ostrzegawczych z oświetleniem.
9. Gwarancja: min 12 miesięcy.
10. Instruktarz obsługi na miejscu u zamawiającego.
11. Towar fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2017 r.