|  |  |
| --- | --- |
| Opis | Zaoferowany podcinacz (wpisać TAK, NIE, parametr, nazwę, rok produkcji |
| Nazwa, producent, model |  |
| Zawieszenie lewostronne. |  |
| Zespół roboczy ukośnie regulowany ręczny - śruba gwintowana. |  |
| Sposób mocowania : wspornik zawieszenia z przodu kat. II. |  |
| Cylinder hydrauliczny sterowany z hydrauliki zewnętrznej ciągnika. |  |
| Napęd wygarniacza gałęzi z hydrauliki zewnętrznej ciągnika. |  |
| Szerokość robocza1700-1900 mm. |  |
| Długość listwy tnącej 1200-1300 mm. |  |
| Data produkcji |  |
| Okres gwarancji |  |
| Cena ofertowa netto |  |
| Cena ofertowa brutto |  |