**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.**

**Zaczepiany do ciągnika całorzędowy kombajn do zbioru wiśni i śliw.**

1. Kombajn przystosowany do zbioru owoców wiśni i śliw w sadach szpalerowych do skrzynek i skrzyniopalet.
2. Możliwość agregatowania z ciągnikiem o mocy 80 KM.
3. Elementy robocze napędzane hydraulicznie.
4. Automatyczne naprowadzanie maszyny na rząd drzew.
5. Prędkość robocza 0,5 – 1,0 km/h.
6. Wydajność zbioru 0,2 – 0,4 ha/h.
7. Dokładność zbioru ok.95 %.
8. Nośność platform roboczych 1500 kg.
9. Płynny rozładunek pełnych skrzyniopalet bez konieczności zatrzymywania maszyny.

**Wymagania dodatkowe:**

1.Gwarancja minimum 24 miesiące.

2. Maszyna fabrycznie nowa.

3.Maszyna musi spełniać polskie normy techniczne.

4.Dostawa kombajnu na koszt sprzedającego do Sadu Doświadczalno – Wdrożeniowego LODR Końskowola ul. Pożowska 8 - Koordynator Sadu Stanisław Ćwikła.

5. Firmowy instruktaż obsługi i pierwsze uruchomienie kombajnu podczas zbioru wiśni w Sadzie Doświadczalno – Wdrożeniowym LODR w Końskowoli w wykonaniu i na koszt sprzedającego.