**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**Wózek widłowy terenowy**

1. Napęd 4 WD
2. Udźwig min. 1350 kg na wysokości 2,5 m
3. Wysokość podnoszenie min. 3,90 m
4. Długość wideł min. 1,1 m
5. Masa wózka min. 2,5 t
6. Silnik spalinowy o mocy min. 30 KM
7. Rodzaj paliwa: DISEL
8. Chłodzenie silnika: płyn
9. Zbiornik paliwa min 40 l.
10. Możliwość pokonywania wzniesień z załadunkiem min. 25 %
11. Zintegrowany przesuw boczny
12. Światło ostrzegawcze „kogut”
13. Lusterko wsteczne
14. Regulowane siedzenie z pasami bezpieczeństwa
15. Sygnał dźwiękowy cofania
16. Sterowanie funkcjami hydrauliki – typ Joystick
17. Pozostałe:
18. Data produkcji –nie starsza niż 2018 r.
19. Urządzenie fabrycznie nowe
20. Dostawa do siedziby LODR w Końskowoli, ul. Pożowska 8, 24-130 Końskowola wliczona w cenę.
21. Czas realizacji do 10.12.2018 r..
22. Okres gwarancyjny minimum 12 miesięcy
23. Przygotowanie maszyny do pracy i instruktaż obsługi dla operatora na miejscu po dostarczeniu przedmiotu zamówienia.