**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawa i montaż konstrukcji podtrzymującej wraz z ochroną antygradową w Sadzie Doświadczalno-Wdrożeniowym LODR w Końskowoli**

**Kosztorys ofertowy**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Nazwa towaru lub usługi Indeks / CN / GTU** | **Ilość** | **jm** | **Cena jedn. brutto** (zł) | **Wartość netto** (zł) | **Wartość brutto** (zł) |
| 1 | Kotwa sadownicza 25/1500/300/8 | 82 | szt. |  |  |  |
| 2 | SŁUP STRUNOBETONOWY 9X9,5 CM 5M | 78 | szt. |  |  |  |
| 3 | SŁUP STRUNOBETONOWY 8X8,5 5 M | 306 | szt. |  |  |  |
| 4 | SŁUP STRUNOBETONOWY 8X8,5 CM 4M | 34 | szt. |  |  |  |
| 5 | Napinacz 9x9,5 komplet f15 | 80 | szt. |  |  |  |
| 6 | DRUT ARBOLU 3.00MM (450M)/25KG GTU\_08 | 14 | szt. |  |  |  |
| 7 | Spinka Betonofix 8x8,5 cm | 680 | szt. |  |  |  |
| 8 | Szybkozłączka Jumbo | 40 | szt. |  |  |  |
| 9 | Zaciski do lin fi 5mm | 160 | szt. |  |  |  |
| 10 | Linka stalowa 4mm | 180 | kg |  |  |  |
| 11 | Tyczka bambusowa 24-26mm/3,05m | 3000 | szt. |  |  |  |
| 12 | Stebofix II L 13/1000szt | 6 | szt. |  |  |  |
| 13 | Nasadka na słup betonowy 8x8,5 komplet | 306 | szt. |  |  |  |
| 14 | Nasadka na słup betonowy 9x9,5 komplet | 78 | szt. |  |  |  |
| 15 | Drut Crapal TOP 50+ 3,8 mm GTU\_08 | 350 | kg |  |  |  |
| 16 | Lina stal 8,0 (6x7+WSC) | 450 | mb |  |  |  |
| 17 | Metalowy napinacz do lin podwójny | 78 | szt. |  |  |  |
| 18 | ZACISK WZMOCNIONY 8MM | 240 | szt. |  |  |  |
| 19 | Obejma blokująca KPL 9x9,5cm | 78 | szt. |  |  |  |
| 20 | Siatka przeciwgradowa biała 390 cm | 12480 | m2 |  |  |  |
| 21 | Zapinka do mocowania siatki w środku | 2000 | szt. |  |  |  |
| 22 | Zapinka do mocowania siatki z drutem | 2520 | szt. |  |  |  |
| 23 | Zapinka do zwijania sieci | 1260 | szt. |  |  |  |
| 24 | Lina gumowa 8 mm | 80 | mb |  |  |  |
| 25 | Kółko zgrzewane 8x50 mm | 40 | szt. |  |  |  |
| 26 | Karabińczyk 7x70 ocynk | 38 | szt. |  |  |  |
| 27 | Haczyk | 38 | szt. |  |  |  |
| 28 | Montaż | 1 | szt. |  |  |  |
| RAZEM | | | | |  |  |